STEINEL DIY Foco sin sensor

LS 150
Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 178 x 157 x 178 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841069223;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Parking / aparcamiento subterráneo, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Esquina;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 30 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flujo luminoso producto completo: 1375 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1486 lm;Eficiencia producto completo: 94 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 14,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Producto categoría: Foco sin sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 069223
Designación del pedido LS 150 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
