STEINEL DIY Foco LED con sensor

LS 300 S
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 186 x 213 x 241 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841067571;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 30 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 30,4 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3.5 m (26 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (302 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 2704 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2962 lm;Eficiencia producto completo: 92 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 10 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: No;Potencia: 29,5 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 240 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: F

Fabricante STEINEL
N° de art. 067571
Designación del pedido LS 300 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
