STEINEL DIY Foco LED con sensor

Spot DUO S
Con detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 175 x 247 x 98 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841058647;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (3 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (79 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 1024 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1024 lm;Eficiencia producto completo: 68,5 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 8 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Potencia: 14,95 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 90 °;Producto categoría: Foco LED con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 058647
Designación del pedido Spot DUO S Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
