STEINEL DIY Foco LED sin sensor

Spot Garden N
Con interruptor crepuscular

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 140 x 69 x 369 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Con interruptor crepuscular;UE1, EAN: 4007841058692;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pincho;Tipo de montaje: Pincho;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 512 lm;Flujo luminoso medido (360°): 512 lm;Eficiencia producto completo: 65,1 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Potencia: 7,86 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Producto categoría: Foco LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 058692
Designación del pedido Spot Garden N Con interruptor crepuscular

Entrega, instalación y puesta a punto
