STEINEL DIY Foco LED sin sensor

Spot ONE
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 175 x 97 x 98 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841058623;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Escalabilidad mecánica: No;Flujo luminoso producto completo: 512 lm;Flujo luminoso medido (360°): 512 lm;Eficiencia producto completo: 76,4 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 6,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Producto categoría: Foco LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 058623
Designación del pedido Spot ONE sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
