STEINEL DIY Foco LED sin sensor

Spot Way
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 226 x 140 x 572 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841068677;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Estado;Tipo de montaje: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 512 lm;Flujo luminoso medido (360°): 512 lm;Eficiencia producto completo: 76,4 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Potencia: 6,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Producto categoría: Foco LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 068677
Designación del pedido Spot Way sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
