STEINEL DIY Foco LED con sensor

Spot Way SC
Con detector de movimiento y Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 226 x 140 x 572 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth;UE1, EAN: 4007841058661;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Estado;Tipo de montaje: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (3 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (79 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 512 lm;Flujo luminoso medido (360°): 512 lm;Eficiencia producto completo: 64,8 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: Manual ON / ON-OFF, Temporizador, Control maestro/esclavo;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth;Potencia: 7,9 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Ángulo de detección: 90 °;Aplicación: Aplicación STEINEL Connect;Producto categoría: Foco LED con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 058661
Designación del pedido Spot Way SC Con detector de movimiento y Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
