STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED home 2 S
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 218 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841033071;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: De superficie, Esquina, Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: HCMC;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 1550 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1550 lm;Eficiencia producto completo: 113 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Potencia: 13,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 033071
Designación del pedido XLED home 2 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
