STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED home 2 SC
Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 218 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841065454;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: De superficie, Esquina, Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: HCMC;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 1550 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1550 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Control maestro/esclavo, Modo de consumo nocturno reducido, Temporizador;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth;Potencia: 13,8 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 065454
Designación del pedido XLED home 2 SC Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
