STEINEL DIY Foco LED sin sensor

XLED home 2
Blanco V2

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 181 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841033125;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: De superficie, Esquina, Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: HCMC;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 1550 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1550 lm;Eficiencia producto completo: 113 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Potencia: 13,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Foco LED sin sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 033125
Designación del pedido XLED home 2 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
