STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED home 2 XL S
Negro V2

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 240 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841030049;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Pared, Esquina, De superficie;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Flujo luminoso producto completo: 2124 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2124 lm;Eficiencia producto completo: 110 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Potencia: 19,3 W;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Foco LED con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 030049
Designación del pedido XLED home 2 XL S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
