STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED slim S
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 201 x 66 x 241 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841012052;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 4 m (22 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (89 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Flujo luminoso producto completo: 648 lm;Flujo luminoso medido (360°): 648 lm;Eficiencia producto completo: 90 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Active & Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 2 s – 70 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 7,2 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2,2 m;Ángulo de detección: 160 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: F

Fabricante STEINEL
N° de art. 012052
Designación del pedido XLED slim S Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
