STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED ONE S
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 202 x 229 x 195 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841065249;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Pared, Techo, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (226 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 2050 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2050 lm;Eficiencia producto completo: 110 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM6;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 18,6 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 065249
Designación del pedido XLED ONE S Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
