STEINEL DIY Foco LED sin sensor

XLED ONE XL
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 193 x 259 x 215 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841065225;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Pared, Techo, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 4200 lm;Flujo luminoso medido (360°): 4200 lm;Eficiencia producto completo: 99 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: No;Potencia: 42,6 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Producto categoría: Foco LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 065225
Designación del pedido XLED ONE XL Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
