STEINEL Professional Detector de presencia

HF 360-2
KNX - de superficie negro V3.5

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 56 x 123 x 123 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Bus;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - de superficie negro;UE1, EAN: 4007841086701;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -25 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 30 V;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Temperatura, Humedad ambiental;Rango de tensión (mín.): 30 V;Rango de tensión (máx.): 30 V;Altura de montaje: 2,5 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 12 m (113 m²);Alcance tangencial: Ø 12 m (113 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 1092 min;Luz principal regulable: Sí;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Salida de luz 4x, Regulación de luz constante, Función de luz de cortesía, Interruptor crepuscular, Valor de luminosidad, Salida CEA, Salida de temperatura, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Confort;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Corriente nominal: 30 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 086701
Designación del pedido HF 360-2 KNX - de superficie negro

Entrega, instalación y puesta a punto
