STEINEL Professional Detector de presencia

Hallway
DALI-2 APC - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 67 x 103 x 103 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 APC - empotrado;UE1, EAN: 4007841058029;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Interior, Recibidor/pasillo;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Tensión de alimentación detalle: Máx. 64 dispositivos;Salida de mando, DALI: Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,00 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 140 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 25 x 3 m (75 m²);Alcance tangencial: 25 x 3 m (75 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Funciones: Semi/completamente automático, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Control maestro/esclavo, Función de grupos colindantes, Función TouchDIM, Funcionamiento normal/de prueba, Funcionamiento pulsador/conmutador, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10 min, todo el día, Toda la noche;Luz principal regulable: 50 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth, DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 058029
Designación del pedido Hallway DALI-2 APC - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
