STEINEL Professional Detector de presencia

Hallway
Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 67 x 103 x 103 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Bus;Con mando a distancia: No;Variante: Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado;UE1, EAN: 4007841064532;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Interior, Recibidor/pasillo;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 12 – 23 V;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Salida de mando, DALI: Direccionable/esclavo;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental;Altura de montaje: 2,00 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 140 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 25 x 3 m (75 m²);Alcance tangencial: 25 x 3 m (75 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth, DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 064532
Designación del pedido Hallway Dispositivo de entrada DALI-2 - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
