STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro HD-2 24m
KNX - de superficie blanco V3.5

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 64 x 123 x 123 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus, Software ETS, Aplicación, Potenciómetros, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - de superficie blanco;UE1, EAN: 4007841064853;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Sala de conferencias, Aulas, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Recepción / Vestíbulo, Gimnasio, Parking / aparcamiento subterráneo, Comedor / cantina, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 30 V;Consumo propio: 0,3 W;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta, Infrarrojo pasivo, Humedad ambiental, Temperatura;Altura de montaje: 2,50 – 10,00 m;Altura de montaje máx.: 10,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 9 x 9 m (81 m²);Alcance tangencial: 24 x 24 m (576 m²);Alcance presencia: 9 x 9 m (81 m²);Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Confort, Interruptor crepuscular, Evaluación piro individual, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Salida de temperatura, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bus KNX, Bluetooth Mesh;Corriente nominal: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
