STEINEL Professional Detector de presencia

IR Quattro 8 m
KNX - empotrado V3

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 75 x 120 x 120 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - empotrado;UE1, EAN: 4007841058487;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de guardia, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus KNX;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Interruptor crepuscular, Infrarrojo pasivo;Altura de montaje: 2,50 – 8,00 m;Altura de montaje máx.: 8,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 100 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: 5 x 5 m (25 m²);Alcance tangencial: 7 x 7 m (49 m²);Alcance presencia: 4 x 4 m (16 m²);Zonas de conmutación: 1760 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 10 – 1000 lx;Temporización: 10 s – 1092 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: Sí;Funciones KNX: Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 4x, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Puerta lógica;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bus KNX;Corriente nominal: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 058487
Designación del pedido IR Quattro 8 m KNX - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
