STEINEL Professional Detectores de movimiento y presencia

PD-8 ECO
DALI-2 Input Device DALI-2 - de superficie negro

Dimensiones (Ø x alt.): 129 x 65 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bus;Con mando a distancia: No;Variante: DALI-2 Input Device DALI-2 - de superficie negro;UE1, EAN: 4007841088149;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Tensión de alimentación detalle: Bus DALI;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 4.5 m (16 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Alcance presencia: Ø 6 m (28 m²);Zonas de conmutación: 492 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101: 84 mA;Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V: 12 mA;Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V  en funcionamiento regular: 17 mA;Producto categoría: Detectores de movimiento y presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 088149
Designación del pedido PD-8 ECO DALI-2 Input Device DALI-2 - de superficie negro

Entrega, instalación y puesta a punto
