STEINEL Professional Detectores de movimiento y presencia

PD-8 ECO
KNX - empotrado blanco

Dimensiones (Ø x alt.): 109 x 69 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Smart Remote, Software ETS, Bus;Con mando a distancia: No;Variante: KNX - empotrado blanco;UE1, EAN: 4007841087999;Acabado: Detectores de movimiento y presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 4.5 m (16 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Alcance presencia: Ø 6 m (28 m²);Zonas de conmutación: 492 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de presencia, Lógica del detector de presencia;Regulación crepuscular: 2 – 800 lx;Funciones KNX: Valor de luminosidad, Salida de luz 2x, Regulación de luz constante, Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Salida CEA, Puerta lógica, Salida presencia, Protección contra sabotaje, Función diurna/nocturna;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Corriente nominal: 10 mA;Producto categoría: Detectores de movimiento y presencia
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Designación del pedido PD-8 ECO KNX - empotrado blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
