STEINEL DIY Detector de movimiento

IR 180 AP easy
De superficie

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 82 x 72 x 67 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: De superficie;UE1, EAN: 4007841066048;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior, Zona exterior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Zona exterior, Interior;Color: Gris;Color, RAL: 7035;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 200 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 4 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 150 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 150 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 150 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 150 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 200 VA;Bombillas LED < 2 W: 40 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 100 W;Bombillas LED > 8 W: 160 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 0,90 – 2,20 m;Altura de montaje máx.: 2,20 m;Altura de montaje óptima: 1,1 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (101 m²);Zonas de conmutación: 96 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 066048
Designación del pedido IR 180 AP easy De superficie

Entrega, instalación y puesta a punto
