STEINEL DIY Detector de movimiento

IR 180 UP easy
Empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 57 x 81 x 81 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Empotrado;UE1, EAN: 4007841055790;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Empotrado, Pared;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 200 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 4 stk.;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 150 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 150 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 150 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 150 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 200 VA;Bombillas LED < 2 W: 40 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 100 W;Bombillas LED > 8 W: 160 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 1,10 – 2,20 m;Altura de montaje máx.: 2,20 m;Altura de montaje óptima: 1,1 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (6 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (101 m²);Zonas de conmutación: 96 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 30 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: No;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 055790
Designación del pedido IR 180 UP easy Empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
