STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO DL 200 SC
Con detector de movimiento y Bluetooth

Dimensiones (Ø x alt.): 230 x 73 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Bluetooth Mesh, Teléfono inteligente;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth;UE1, EAN: 4007841085292;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Vestuarios, Hueco de escalera, Cocina de té, Recepción / Vestíbulo, Interior;Color: Blanco;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Techo, Montaje en el techo;Resistencia a los golpes: IK05;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Consumo propio: 0,5 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Alcance radial: Ø 7 m (38 m²);Alcance tangencial: Ø 7 m (38 m²);Temperatura cromática: 3000 K, 4000 K, 5700 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Funciones: Conexión a sistemas de batería central, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Cambio de temperatura cromática, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Parametrización por grupos, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Luz de orientación, Comunicación cifrada;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: 5 s-60 min;Luz principal regulable: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): >54.000;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): >54.000;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >54.000;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >54.000;Protección por fusible B10 (ST): 78;Protección por fusible B16 (ST): 125;Protección por fusible C10 (ST): 193;Protección por fusible C16 (ST): 209;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 100 %;Potencia: 17,3 W;Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Tipo de protección, techo: IP 54;Flujo luminoso producto completo (3.000K): 1996 lm;Flujo luminoso producto completo (4.000K): 2170 lm;Flujo luminoso producto completo (5.700K): 2088 lm;Eficiencia producto completo (3.000K): 115 lm/W;Eficiencia producto completo (4.000K): 125 lm/W;Eficiencia producto completo (5.700K): 121 lm/W;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor
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Designación del pedido RS PRO DL 200 SC Con detector de movimiento y Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
