STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO R10 basic SC MP5
Blanco neutro

Dimensiones (Ø x alt.): 300 x 55 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco neutro;UE1, EAN: 4007841068424;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, Interior;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Lugar de instalación: Techo, Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 40;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: PC opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,3 W;Técnica de AF: 5,8 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Flujo luminoso producto completo: 992 lm;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Luz de orientación, Sensor de movimiento, Fotosensor, Comunicación cifrada, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 74.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 46;Protección por fusible B16 (ST): 74;Protección por fusible C10 (ST): 77;Protección por fusible C16 (ST): 122;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 100 %;Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Corriente de cierre, máxima: 13 A;Tipo de protección, techo: IP 40;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 068424
Designación del pedido RS PRO R10 basic SC MP5 Blanco neutro

Entrega, instalación y puesta a punto
