STEINEL Professional Lámpara LED de exterior con sensor

L 691 S
PMMA antracita V2

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 126 x 291 x 303 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: PMMA antracita;UE1, EAN: 4007841053031;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 8,5 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 1.5 m (7 m²);Alcance tangencial: r = 7 m (154 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 576 lm;Flujo luminoso medido (360°): 576 lm;Eficiencia producto completo: 68 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: 4 ajustes de programa orientados a la práctica en el módulo de sensor extraíble;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 10/30 min, toda la noche;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 10 %;Interconexión vía: Cable;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 053031
Designación del pedido L 691 S PMMA antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
