STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO S10 SC Multipack (5 uds.)
Policarbonato blanco neutro

Dimensiones (Ø x alt.): 300 x 71 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Bluetooth Mesh;Variante: Policarbonato blanco neutro;UE1, EAN: 4007841081928;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Parking / aparcamiento subterráneo, Recepción / Vestíbulo;Color: Blanco;Contenido del paquete: 5;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo, Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: PC opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,38 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Escalabilidad electrónica: Sí;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 1044 lm;Eficiencia producto completo: 115 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Función DIM, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Parametrización por grupos, Semi/completamente automático, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba, Luz de orientación, Lógica del detector de presencia, Comunicación cifrada;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: Sí;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 69.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 46;Protección por fusible B16 (ST): 74;Protección por fusible C10 (ST): 77;Protección por fusible C16 (ST): 122;Función de luz de cortesía en porcentaje: 7 – 100 %;Potencia: 9,1 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Corriente de cierre, máxima: 13 A;Ángulo de apertura: 160 °;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 081928
Designación del pedido RS PRO S10 SC Multipack (5 uds.) Policarbonato blanco neutro

Entrega, instalación y puesta a punto
