STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO S20 SC
IP65 policarbonato blanco neutro

Dimensiones (Ø x alt.): 300 x 71 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Teléfono inteligente, Bluetooth Mesh;Variante: IP65 policarbonato blanco neutro;UE1, EAN: 4007841079772;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Vestuarios, WC / lavabo, Hueco de escalera, Zona exterior, Interior;Color: Plata;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Techo, Pared;Tipo de montaje: Pared, Techo;Resistencia a los golpes: IK10;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 50 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,39 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Operación auxiliar ajustable: Sí;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 1284 lm;Eficiencia producto completo: 82 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: Función de grupos colindantes, Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Conexión a sistemas de batería central, Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Luz de orientación, Función DIM, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Fotosensor, Funcionamiento normal/de prueba, Comunicación cifrada;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: 5 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 66.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 46;Protección por fusible B16 (ST): 74;Protección por fusible C10 (ST): 77;Protección por fusible C16 (ST): 122;Función de luz de cortesía en porcentaje: 7 – 100 %;Potencia: 15,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Corriente de cierre, máxima: 13 A;Ángulo de apertura: 160 °;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 079772
Designación del pedido RS PRO S20 SC IP65 policarbonato blanco neutro

Entrega, instalación y puesta a punto
