STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO S30 SC
PMMA blanco cálido

Dimensiones (Ø x alt.): 350 x 83 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Con mando a distancia: No;Variante: PMMA blanco cálido;UE1, EAN: 4007841068059;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Vestuarios, Cocina de té, Interior, Zona exterior, WC / lavabo, Hueco de escalera, Sala funcional / habitación accesoria, Recibidor/pasillo;Color: Plata;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Pared, Techo, De superficie;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,39 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 10 m (79 m²);Alcance tangencial: Ø 10 m (79 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 2615 lm;Eficiencia producto completo: 101 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Otros;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: Función de grupos colindantes, Función de presencia, Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Conexión a sistemas de batería central, Sensor de movimiento, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Funcionamiento normal/de prueba, Luz de orientación, Lógica del detector de presencia, Comunicación cifrada;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: Sí;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro, Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 74.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 36;Protección por fusible B16 (ST): 58;Protección por fusible C10 (ST): 61;Protección por fusible C16 (ST): 97;Función de luz de cortesía en porcentaje: 7 – 100 %;Potencia: 25,8 W;Corriente de cierre, máxima: 16,5 A;Ángulo de apertura: 160 °;Tipo de protección, techo: IP 20;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 068059
Designación del pedido RS PRO S30 SC PMMA blanco cálido

Entrega, instalación y puesta a punto
