STEINEL Professional Foco LED con sensor

XLED PRO 240 S
Blanco cálido blanco V2

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 161 x 180 x 223 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Blanco cálido blanco;UE1, EAN: 4007841068073;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Pared, Esquina, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: HCMC;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (19 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (302 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 2124 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2124 lm;Eficiencia producto completo: 110 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Sistema de refrigeración LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite);Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 10 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Interconexión, cantidad: Máx. 10 focos;Potencia: 19,3 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 240 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 068073
Designación del pedido XLED PRO 240 S Blanco cálido blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
