STEINEL Professional Sensor de calidad de aire


IP - empotrado

Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Teléfono inteligente, Tableta, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: IP - empotrado;UE1, EAN: 4007841091781;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Oficina colectiva, Habitación de hotel, Aulas, Sala de conferencias / sala de reuniones;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de 0 a 50 °C;Material: Plástico;Tecnología, sensores: CO2, Nivel de ruido, Presión de aire, Humedad ambiental, Medición de luz mixta, Temperatura, VOC;Altura de montaje: 2 – 12 m;Altura de montaje máx.: 12,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Luz principal regulable: Sí;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Sensor de calidad de aire

Fabricante STEINEL
N° de art. 091781
Designación del pedido 

Entrega, instalación y puesta a punto
