STEINEL Professional Sensor óptico

HPD2
IP

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 52 x 86 x 156 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Interfaz web;Con mando a distancia: No;Variante: IP;UE1, EAN: 4007841033965;Acabado: Otros;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Sala de conferencias, Oficina colectiva, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Sala de estar, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: Sí;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Esquina;Índice de protección: IP 20;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de 0 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 18.0 – 55 V;Tensión de alimentación detalle: PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af);Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Sensor óptico, Humedad ambiental, Temperatura, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,30 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 110 °;Ángulo de apertura: 110 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 10 m (96 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (96 m²);Alcance presencia: r = 10 m (96 m²);Zonas de conmutación: 10 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: Sí;Interconexión: No;Producto categoría: Sensor óptico

Fabricante STEINEL
N° de art. 033965
Designación del pedido HPD2 IP

Entrega, instalación y puesta a punto
