STEINEL Professional Detector de presencia

Hallway
IP - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 68 x 103 x 103 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Bus;Con mando a distancia: No;Variante: IP - empotrado;UE1, EAN: 4007841086435;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Interior, Recibidor/pasillo;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 18 – 55 V;Tensión de alimentación detalle: PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af);Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental;Rango de tensión (mín.): 18 V;Rango de tensión (máx.): 55 V;Altura de montaje: 2 – 4 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: 25 x 3 m (75 m²);Alcance tangencial: 25 x 3 m (75 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Detector de presencia
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Entrega, instalación y puesta a punto
