STEINEL Professional Detector de presencia


IP - empotrado blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 52 x 103 x 103 mm;Dimensiones (Ø x alt.): 60 x 52 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh, Interfaz web;Con mando a distancia: No;Variante: IP - empotrado blanco;UE1, EAN: 4007841091064;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Empotrado;Índice de protección: IP 20;Material: Plástico;Consumo propio: 1,2 W;Tensión de alimentación detalle: PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af);Tecnología, sensores: Humedad ambiental, Temperatura, Infrarrojo pasivo - Matriz, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,5 – 3,5 m;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh, LAN;Producto categoría: Detector de presencia;Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 4.0 x 6.0 m (24 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 7.0 m (35 m²), <br/>3.5 m: 6.0 x 8.0 m (48 m²);Anzahl von Erfassungszonen: 10
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Designación del pedido 

Entrega, instalación y puesta a punto
