STEINEL Professional Detector de presencia

True Presence
IP - empotrado

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 52 x 103 x 103 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Interfaz web;Con mando a distancia: No;Variante: IP - empotrado;UE1, EAN: 4007841066031;Acabado: Detector de presencia;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Comedor / cantina, Vestuarios, Cocina de té, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, WC / lavabo, Almacén, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Tipo de montaje: Empotrado, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Consumo propio: 1,1 W;Tensión de alimentación detalle: PoE pasiva SELV, PoE estándar (IEEE 802.3 af);Con acoplamiento de bus: Sí;Tecnología, sensores: Alta frecuencia, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,00 – 12,00 m;Altura de montaje máx.: 12,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Altura de montaje máx. detección True Presence: 4,00 m;Técnica de AF: 7,2 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 160 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 15 m (177 m²);Alcance tangencial: Ø 15 m (177 m²);Alcance presencia: Ø 15 m (177 m²);Alcance True Presence: Ø 9 m (64 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth, DALI-Bus;Producto categoría: Detector de presencia

Fabricante STEINEL
N° de art. 066031
Designación del pedido True Presence IP - empotrado

Entrega, instalación y puesta a punto
