STEINEL Professional Multi capteur

Multidétecteur EO
IP - en saillie noir

• Dimensions (L x l x H): 123 x 123 x 44 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh• Avec télécommande: Non• Variante: IP - en saillie noir• UC1, Code EAN: 4007841091194• Applications: Intérieur• Coloris: noir• Support mural d'angle inclus: Non• Lieu d'installation: plafond• Montage: En saillie• Indice de protection: IP20• Alimentation électrique: 44 – 57 V• Tension d'alimentation détails: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)• Technologie, détecteurs: CO2, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV• Hauteur de montage: 2,5 – 3,5 m• Hauteur de montage max.: 3,50 m• Hauteur de montage optimale: 2,8 m• Angle de détection: 360 °• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Catègorie de produits: Multi capteur• Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 6.6 x 4.2 m (28 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 8.0 m (40 m²), <br/>3.5 m: 5.9 x 9.3 m (55 m²)• Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabricant Steinel
Réf. 091194
Désignation commande Multidétecteur EO IP - en saillie noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
