STEINEL Professional Multisensore

Multisensore EO
IP - in superficie nero

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 123 x 123 x 44 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: IP - in superficie nero;VPE1, EAN: 4007841091194;Applicazione, luogo: Interni;colore: nero;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie;Grado di protezione: IP20;Allacciamento alla rete: 44 – 57 V;Dettaglio tensione di alimentazione: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Tecnologia, sensori: CO2, Pressione dell'aria, Umidità dell'aria, Temperatura, Composti organici volatili;Altezza di montaggio: 2,5 – 3,5 m;Altezza di montaggio max.: 3,50 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Multisensore;Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 6.6 x 4.2 m (28 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 8.0 m (40 m²), <br/>3.5 m: 5.9 x 9.3 m (55 m²);Anzahl von Erfassungszonen: 10

Produttore Steinel
Art. n. 091194
Denominazione ordine Multisensore EO IP - in superficie nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
