STEINEL Professional Multisensor

Multisensor EO
IP - op de muur zwart

Afmetingen (L x B x H): 123 x 123 x 44 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: IP - op de muur zwart;VPE1, EAN: 4007841091194;Toepassing, plaats: Binnen;kleur: zwart;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur;Bescherming: IP20;Stroomtoevoer: 44 – 57 V;Voedingsspanning detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af);Technologie, sensoren: CO2, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC;Montagehoogte: 2,5 – 3,5 m;Montagehoogte max.: 3,50 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Registratiehoek: 360 °;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Multisensor;Erfassungsfläche bei Montagehöhe: 2.5 m: 6.6 x 4.2 m (28 m²), <br/>3.0 m: 5.0 x 8.0 m (40 m²), <br/>3.5 m: 5.9 x 9.3 m (55 m²);Anzahl von Erfassungszonen: 10

Fabrikant Steinel
art.nr. 091194
Bestelaanduiding Multisensor EO IP - op de muur zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
