STEINEL Professional Multisensor

Multisensor EO
IP - Unterputz weiß

Passiv Infrarot, Multisensor im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Versorgungsspannung: 44 – 57 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth Mesh; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B x H): 103 x 103 x 52 mm
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Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
