STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO 6100 circular SC EM
Luz de emergencia

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 1200 x 90 x 80 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Bluetooth, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: Luz de emergencia;UE1, EAN: 4007841089849;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Almacén, Parking / aparcamiento subterráneo, Área de producción, Hueco de escalera, Vestuarios, WC / lavabo;Color: Gris;Lugar de instalación: Techo, Pared;Tipo de montaje: De superficie, Techo, Pared;Resistencia a los golpes: IK08;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: PC estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,3 W;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Técnica de AF: 24 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 4525 lm;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Sensor de movimiento, Función DIM, Curva de graduación ajustable individualmente, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Semi/completamente automático, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Comunicación cifrada, Temporizador, Luz de emergencia según EN 60598-2-22 durante 3 horas;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 5 s-60 min, Luminosidad controlada;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 90.000;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 90.000;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): 90.000;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): 90.000;Protección por fusible B10 (ST): 51;Protección por fusible B16 (ST): 81;Protección por fusible C10 (ST): 74;Protección por fusible C16 (ST): 118;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Potencia: 31 W;Flujo luminoso luz de emergencia: 730 lm;Ángulo de apertura: 160 °;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor;Notlichtfunktion: dezentral (Einzelbatterie);Beleuchtung durch Notlicht-Modul: 3 Std
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Designación del pedido RS PRO 6100 circular SC EM Luz de emergencia

Entrega, instalación y puesta a punto
