STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 625 CAM SC


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 131 x 78 x 305 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Wifi;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841092597;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Sala de estar, Entrada, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 14 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 36000 horas;Altura de montaje máx.: 2,00 m;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (6 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 925 lm;Flujo luminoso medido (360°): 925 lm;Eficiencia producto completo: 67 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Sensor de movimiento, Interfono, Cámara;Regulación crepuscular: 10 – 10000 lx;Temporización: 60 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: 30 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 40 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 40 %;Interconexión vía: Wifi;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 092597
Designación del pedido L 625 CAM SC

Entrega, instalación y puesta a punto
