STEINEL DIY 24V-Jardín Foco LED

Spot Garden SC 24V
Con detector de movimiento y Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 69 x 118 x 369 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth;UE1, EAN: 4007841089344;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Suelo;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: PC estructurado;Potencia: 7,9 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Operación auxiliar ajustable: Sí;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (3 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (79 m²);Flujo luminoso producto completo: 363 lm;Flujo luminoso medido (360°): 363 lm;Temperatura cromática: todos los colores + 1800-4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Función DIM, Sensor de movimiento, Cambio de temperatura cromática, Fotosensor, Funcionamiento normal/de prueba, Configuración de pulsador;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 5 s-60 min;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática R9: 60;Ángulo de detección: 90 °;Producto categoría: 24V-Jardín Foco LED;Ausführung des Betriebsgeräts: con sensor y Bluetooth;Longitud de cable: 0,65 m

Fabricante STEINEL
N° de art. 089344
Designación del pedido Spot Garden SC 24V Con detector de movimiento y Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
