STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED CAM2 SC
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 167 x 210 x 275 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Wifi;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841092603;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 2,00 m;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (6 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 2310 lm;Flujo luminoso medido (360°): 2310 lm;Eficiencia producto completo: 110 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Interfono, Cámara;Regulación crepuscular: 10 – 10000 lx;Temporización: 60 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: Toda la noche;Luz principal regulable: 30 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión vía: Wifi;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 40 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 0 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 40 %;Potencia: 21 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Aplicación: STEINEL CAM App 2;Requisito previo para la puesta en servicio: 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 092603
Designación del pedido XLED CAM2 SC Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
