STEINEL DIY Foco LED sin sensor

XLED Protect
sin detector de movimiento - antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 195 x 195 x 174 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: sin detector de movimiento - antracita;UE1, EAN: 4007841090029;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 1642 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1642 lm;Eficiencia producto completo: 121 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 13,6 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Índice de reproducción cromática R9: 18;Producto categoría: Foco LED sin sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 090029
Designación del pedido XLED Protect sin detector de movimiento - antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
