STEINEL DIY Foco LED con sensor

XLED Protect S
con detector de movimiento - blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 195 x 195 x 187 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: con detector de movimiento - blanco;UE1, EAN: 4007841091811;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Blanco;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: Pared, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: No;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Flujo luminoso producto completo: 1642 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1642 lm;Eficiencia producto completo: 115 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Potenciómetro;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Potencia: 14,3 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Índice de reproducción cromática R9: 18;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 091811
Designación del pedido XLED Protect S con detector de movimiento - blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
