STEINEL DIY E27 Lámpara de exterior con sensor

L 14 S
Con detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 125 x 125 x 275 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841094263;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior;Color: Antracita;Color, RAL: 7016;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: PMMA opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 15 W;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 094263
Designación del pedido L 14 S Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
