STEINEL Professional Detector de movimiento

MD IR N130
COM1 - de superficie blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 87 x 82 x 98 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: COM1 - de superficie blanco;UE1, EAN: 4007841069056;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Zona exterior, Patio y entrada de vehículos, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Esquina, Pared;Tipo de montaje: De superficie;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes: 10 stk.;Consumo propio: 0,5 W;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 1,80 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 130 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 2.5 m (7 m²);Alcance tangencial: r = 13 m (192 m²);Zonas de conmutación: 147 Schaltzonen;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Control de datos;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Reichweite Radial Eagle Eye max.: 6 m;Producto categoría: Detector de movimiento
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Designación del pedido MD IR N130 COM1 - de superficie blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
