STEINEL DIY 24V-Jardín Luz LED

Stela C 24V
510 mm

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 130 x 130 x 510 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: 510 mm;UE1, EAN: 4007841092405;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Suelo;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico estructurado;Potencia: 9,2 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 539 lm;Temperatura cromática: todos los colores + 1800-4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Alumbrado permanente: Conmutable;Funciones: Función DIM, Cambio de temperatura cromática, Parametrización por grupos, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Configuración de pulsador, Funcionamiento pulsador/conmutador;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 83;Índice de reproducción cromática R9: 11;Producto categoría: 24V-Jardín Luz LED;Ausführung des Betriebsgeräts: Con interruptor crepuscular;Anzahl der Ausgänge: 1;Geeignet für Konstantspannung: Sí;Geeignet für Konstantstrom: No;Longitud de cable: 0,65 m;Notlichtfunktion: ohne

Fabricante STEINEL
N° de art. 092405
Designación del pedido Stela C 24V 510 mm

Entrega, instalación y puesta a punto
