STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly
Con detector de movimiento - 1800K

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 1370 x 87 x 58 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Bluetooth;Variante: Con detector de movimiento - 1800K;UE1, EAN: 4007841091439;Color: Gris;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Pared, Techo, De superficie;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,45 W;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Técnica de AF: 24 GHz;Operación auxiliar ajustable: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Potencia de emisión: < 1 mW;Flujo luminoso producto completo: 2794 lm;Eficiencia producto completo: 90,1 lm/W;Temperatura cromática: 1800 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 68.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 41;Protección por fusible B16 (ST): 65;Protección por fusible C10 (ST): 67;Protección por fusible C16 (ST): 108;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Potencia: 31 W;Notlichtfunktion: zentral (Zentralbatterie);Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Corriente de cierre, máxima: 14,8 A;Ángulo de apertura: 160 °;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 091439
Designación del pedido RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly Con detector de movimiento - 1800K

Entrega, instalación y puesta a punto
