STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO 5150 SC EM V2
Con detector de movimiento - 4000K, luz de emergencia

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 1500 x 87 x 58 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: Con detector de movimiento - 4000K, luz de emergencia;UE1, EAN: 4007841091484;Color: Gris;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: De superficie, Techo, Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 65;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Consumo propio: 0,45 W;Altura de montaje máx.: 3,50 m;Escalabilidad electrónica: Sí;Flujo luminoso producto completo: 5940 lm;Eficiencia producto completo: 141,4 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Funciones: Comunicación cifrada, Función de grupos colindantes, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Conexión a sistemas de batería central, Sensor de movimiento, Fotosensor, Luz de orientación;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: 1-60 min;Luz principal regulable: 0 - 100 %;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 68.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): > 60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): > 60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 41;Protección por fusible B16 (ST): 65;Protección por fusible C10 (ST): 67;Protección por fusible C16 (ST): 108;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 100 %;Potencia: 42 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Flujo luminoso luz de emergencia: 706 lm;Notlichtfunktion: zentral (Zentralbatterie);Beleuchtung durch Notlicht-Modul: 3 Std;Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Corriente de cierre, máxima: 14,8 A;Ángulo de apertura: 160 °;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 091484
Designación del pedido RS PRO 5150 SC EM V2 Con detector de movimiento - 4000K, luz de emergencia

Entrega, instalación y puesta a punto
